**超声透药仪技术参数**

1. 电致孔： 输出电压幅值可调范围: 90档可调，每档每一增量≤1V。

2、电导：输出电压幅值≤71.5V，90档可调，每档每一增量≤1V。

3、 超声波:超声辐射面积: 7.54cm2,误差±10%，有效辐射面积:2.4cm2,误差±20% 。

4超声输出形式：在每个治疗头移动输出或者同时固定输出。

5超声辅助材料:医用超声耦合贴片 、一次性使用治疗超声垫片，超声辅助耗材材料需具备相应医疗器械资质。

6、治疗固定方式:治疗头以磁铁吸附方式固定。连接部分应能承受不低于5N的线性拉力。